Неуказанные предельные отклонения размеров ±JT\S16/2;
* Размеры для справок.
** Размер обеспечить инструментом.
Покрытие наружной поверхности трубопровода: Грунтовка ФЛ - 03К(1) ГОСТ\~9109-81, Эмаль ПФ-223(2) зеленая ГОСТ\~14923-78 VУ2.
Трубопровод испытать на герметичность давлением воздуха [(15,5±5) кг/см кв.] в течение 1-5 мин. 
Негерметичность не допускается.
После испытаний трубопровод продуть сжатым воздухом и предохранить от загрязнения.
В местах изгиба трубы допуск овальности 0,5 мм, гофры высотой не более 1 мм.
Требования к развальцованным частям трубы по ГОСТ\~13954-74.
