**Размеры уточнить при монтаже.
Сварка дуговая в среде углекислого газа. Швы NN ГОСТ\~14771-76. Проволока Св-08Г2С ГОСТ\~2246-70.
В труднодоступных местах сварка дуговая по ГОСТ\~5264-80. Электрод Э46 ГОСТ\~9467-75.
Обеспечить одинаковое сечение швов NN по всему периметру.
Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей БЧ - Ra50.
Место клейма сварщика. Глубина клеймения 0,3...0,5 мм.
Место клейма ООК. Глубина клеймения 0,3...0,5 мм.
Место клейма предприятия-изготовителя. Глубина клеймения 0,3...0,5 мм.
Неуказанные предельные отклонения размеров {\SIT14/2;}.
